|  |
| --- |
|  |
| ДСНС України  **УКРАЇНСЬКИЙ ГIДРОМЕТЕОРОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР**  **(УкрГМЦ)** |

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань, його категорія:** | Український гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій  01601, м. Київ, вул. Золотоворітська, б. 6-В  Код ЄДРПОУ: 25836018 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** | «Акустичні допплерівські профілографи швидкості течії», за ДК 021:2015 - 38290000-4 Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | UA-2025-05-06-005881-a |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб УкрГМЦ на 2025 рік:**     1. **Комплектація**   Один комплект складається з:  профілографа;  спеціального плавзасобу;  користувацького термінала;  користувацького програмного забезпечення;  експлуатаційної документації.  Таблиця 1.Вимірювальні параметри та їх характеристика   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Назва параметра або вимірюваної величини | Значення параметра або вимірюваної величини | Примітка | | 1. | Режим вимірювання швидкості | Широколінійний / когерентно-імпульсний |  | | 2. | Діапазон вимірювання швидкості | (±5) м/с |  | | 3. | Діапазон профілювання швидкості | (0,12 ÷ 25) м |  | | 4. | Точність вимірювання | ±0.25% або ±2 мм/с |  | | 5. | Роздільна здатність | 1 мм/с |  | | 6. | Кількість комірок | 15-30 типово, максимум 200 |  | | 7. | Виведення даних | (1÷2) Гц |  | | 8. | Режим відстеження дна | Широколінійний |  | | 9. | Діапазон глибини відстеження дна | (0.15 ÷ 35) м |  | | 10. | Внутрішня пам'ять | 16 МБ |  |  1. **Вимоги до профілографа**   Профілограф має забезпечувати вимірювання швидкості течії, відстеження дна, вимірювання глибини, температури, нахилу та азимуту приладу.  Для транспортування ADCP сенсора має бути поставлений переносний захисний кейс та інструменти для збирання профілографа.   1. **Вимоги до спеціалізованого плавзасобу**   Тримаран (плаваючі частини з поперечною системою складання) для роботи при швидкостях течії 5 м/с. В комплектацію плавзасобу повинна входити переносна сумка для тримарану.  **4. Вимоги до користувацького термінала**  Захищений користувацький термінал або тафбук з ліцензійною операційною системою, встановленим програмним забезпеченням та USB-адаптером Bluetooth, який за замовчуванням підтримує відстань бездротової передачі 300 метрів. Робочу відстань можна додатково збільшити до 1000 метрів за допомогою додаткової змінної антени, що входить до комплекту USB-адаптера.  **5. Вимоги до користувацького програмного забезпечення**  Обов'язково повинно бути поставлено програмне забезпечення для вимірювань з плавзасобу та для стаціонарних вимірювань.  Програмне забезпечення повинно бути передано на USB-флеш-накопичувачі, а також інстальоване на користувацький термінал.  Постачальник не може будь-яким чином обмежувати замовника у використанні поставленого програмного забезпечення.  Постачальник зобов’язується передати необхідну документацію з налаштування обладнання.   1. **Вимоги до поставки товару:**    1. Постачальник забезпечує поставку Товару Замовнику у строк **до 31.10.2025 року**.    2. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника в момент його передачі згідно з видатковою накладною.    3. Приймання Товару проводиться за кількістю та якістю згідно з товаросупроводжувальними документами.    4. Ризик випадкової загибелі чи випадкового псування відчужуваного Товару переходить від Постачальника до Замовника одночасно з виникненням у останнього права власності.    5. Поставка та розвантаження Товару здійснюються за рахунок Постачальника за адресою Замовника: м. Київ, вул. Золотоворітська, буд. 6, корпус В.    6. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення його під час транспортування та розвантаження.    7. Постачання Товару здійснюються за рахунок та силами Постачальника.   Днем приймання Товару вважається день підписання Сторонами або їх уповноваженими представниками відповідної видаткової накладної.  6.8. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.  6.9. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства-виробника. Упаковки не повинні бути деформовані або пошкоджені. |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | Відповідно до кошторисних призначень  на 2025 рік. |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 9 631 100,00 грн з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Очікувана вартість закупівлі визначена згідно наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»  При розрахунку очікуваної вартості використані 3 цінові пропозиції |
|  | **Кількість закупівлі:** | 3 комплекти |
| 8 | **Процедура закупівлі:**  Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, щопідтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Відкриті торги з особливостями  Керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178; |