|  |
| --- |
| **Изображение выглядит как текст, канделябр, символ, Шрифт  Автоматически созданное описание** |
| ДСНС України**СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ****(Сумський ЦГМ)** |

 **ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Сумський обласний центр з гідрометеорології 40000, Україна, м. Суми, вул. Героїв Сумщини,1 Код ЄДРПОУ: 21121370 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | Зарядна станція ECOFLOW RIVER 2 Pro або еквівалент (код CPV за ДК 021:2015 –  31430000-9 - Електричні акумулятори) |
| 3 | **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** | Запит (ціни) пропозицій [UA-2024-08-13-003902-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-13-003902-a) |
| 4 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2024 рік |
| 6 | **Очікувана вартість:**  | 170 000,00 грн з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів, та отриманої комерційної пропозиції. |
| 8 | **Кількість закупівлі:** | 5 одиниць |
| 9 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: |
| 1. Розетка- не менше 3 шт
2. USB Type-C- не менше 1 шт
3. USB Type-A- не менше 3 шт
4. Автомобільна розетка (прикурювач)- не менше 1шт
5. DC5521- не менше 2 шт
6. Номінальна потужність, Вт- не менше 800
7. Пікова потужність, Вт- не менше 1600
8. Потужність USB Type-C, Вт- не менше 100
9. Потужність USB Type-A, Вт- не менше 12
10. Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт- не менше 126
11. Потужність DC5521, Вт- не менше 36
12. Форма вихідного сигналу- чиста синусоїда
13. Технологія- LiFePO4
14. Цикли зарядки- не менше 3000
15. Параметри заряду станції

Від розетки: Не менше 940 Вт, Не більше 1 години до 100%Від автомобільної розетки (прикурювача): Не менше 100 ВтВід сонячної панелі XT60: Не менше 220 Вт1. Дисплей- так
2. Вага- не більше 7,8 кг
3. Ємність- не менше 768 Вт\*год
4. Підключення пристроїв: Розетка, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач), DC5521
5. Зарядка Від розетки 220 В, Від сонячної панелі, Від автомобільної розетки (прикурювача)
6. Додатково: Підтримується Wi-Fi, Bluetooth та мобільний додаток, Підтримка використання аварійного джерела живлення (EPS), ручка для переносу

Комплектація 1. Зарядна станція2. Кабель для зарядки змінного струму3. Автомобільний кабель для зарядки4.Кабель DC5521 до DC55255. Посібник користувачаГарантійний термін, міс.- не менше 60. |